FLICK 19X
Руководство пользователя
01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
03
Основные параметры

Модель | Myuto Flick 19X
Калибр | 8x30mm
Общая длина | 180 мм
Длина ствола | 63 мм
Высота | 147 мм
Ширина | 32 мм

Материалы и вес

Рамка | ABS/ASA/PETG/PLA
Затвор | ABS/ASA/PETG/PLA
Вес пустой | 155 г
Вес с магазином | 210 г
Емкость магазина | 10

ℹ️
Важно: Данная модель НЕ является точной копией оригинального оружия и предназначена исключительно для коллекционирования, игры и демонстрационных целей. Модель не является огнестрельным оружием и предназначена для развлекательных целей.
02
КОМПЛЕКТАЦИЯ
04
A
Рамка (Frame)
Нижняя часть пистолета, включающая рукоятку, спусковую скобу и направляющие. Печатается с минимальным количеством поддержек. Имеет текстурированную поверхность.
B
Спусковая группа (Trigger Assembly)
Механизм спуска со спусковым крючком и соединительными деталями.
C
Затворная группа (Slide Assembly)
Верхняя часть пистолета. Включает в себя затвор, ствол и механизм.
D
Магазин (Magazine)
Съемный магазин 15-зарядной емкости. Оснащен пружинным механизмом для подачи пуль.
⚠️
Проверка комплектности: Перед началом сборки убедитесь в наличии всех компонентов. Сверьтесь со списком, предоставленным ниже и допечатайте, если чего то не хватает.
03
ДЕТАЛИ МОДЕЛИ
05

Подробное описание всех деталей, входящих в состав модели Flick 19X. Каждая деталь имеет свое назначение и особенности сборки.

A1 - Рамка
A2 - Задняя направляющая
А3 - Пружина кнопки сброса магазина
А4 - Кнопка сброса магазина
А5 - Рычаг затворной задержки
А6 - Штифт задней направляющей 4.6 x 26 мм
А7 - Штифт спусковой группы 3.6 x 28 мм
А8 - Установочный штифт затвора
B1 - Главная направляющая
B2 - Спусковой крючок
B3 - Шептало
B4, B5 - Штифты спусковой группы 2.8 x 18 мм
C1 - Затвор
C2 - Целик
C3 - Ствол
C4 - Вставка затвора
C5 - Штифт вставки затвора
C6 - Боёк
D1 - Корпус магазина
D2 - Подаватель
D3 - Крышка магазина
D4 - Пружина магазина
Пуля 8 х 30
Всего за $1 на boosty.to доступен тактический набор, кликни по этой иконке чтобы посмотреть :*
04
ВАЖНОЕ
06
⚠️
ВНИМАНИЕ: Несмотря на то, что данная модель является игрушкой, соблюдайте основные правила безопасности при обращении с ней.
Правила обращения
Всегда обращайтесь с моделью как с настоящим оружием. Никогда не направляйте ее на людей или животных, даже в шутку.
Рабочее место
Производите сборку в чистом, хорошо освещенном месте. Подготовьте чистую поверхность и необходимые инструменты.
Настройка принтера
Обязательно выполните встроенные калибровки OrcaSlicer. Это поможет напечатать детали пистолета более точно и повысит качество печати. Рекомендую печатать в 3-4 стенки (периметра), 5 слоев дна и 6 слоев крышки.
Инструменты
При сборке вам могут пригодиться: плоскогубцы, бокорезы/кусачки, канцелярский нож.
Материалы
Для обеспечения толкающей снаряд силы могут быть использованы резинки диаметром 20-30 мм. При проектировании использовались резинки диаметром 25 мм. Также, вам может пригодиться секундный клей.
Хранение
Храните модель в недоступном для детей месте и соблюдайте температурно-влажностный режим, указанный производителем филамента.
Транспортировка
При транспортировке используйте непрозрачный чехол или коробку. Ознакомьтесь с местным законодательством относительно транспортировки реплик оружия.
05
ПОШАГОВАЯ СБОРКА
07
ℹ️
Время сборки: Приблизительно 5-10 минут для опытного пользователя, 15-20 минут для новичка.
ℹ️
Видео о сборке: https://www.youtube.com/watch?v=5amif45HPQs
Установка задней направляющей
Вставьте заднюю направляющую (A2) в рамку (A1) и зафиксируйте штифтом (A6).
Установка кнопки сброса магазина
Установите кнопку сброса магазина (A4) в рамку ребристой поверхностью наружу.
Установка пружинки сброса магазина
Вставьте пружину (A3) в паз в рамке ориентируя загнутым концом влево. Пружина должна попасть в выемку в кнопке сброса магазина. Для простоты установки можно вомпользоваться пинцетом. Если пружина выпадает из паза - нанесите клей и дайте застыть.
Сборка спусковой группы #1
Разместите спусковой крючок (B2) и шептало (B3) как показано на картинке. Красной линией показано как должна крепиться резинка. В зависимости от диаметра резинки может понадобиться сворачивание резинки несколько раз. При тестировании, резинку диаметром 25 мм было необходимо сложить 4 раза.
Сборка спусковой группы #2
Поместите полученную в предудыщем шаге сборку внутрь главной направляющей (B1) совместив отверстия осей.
Сборка спусковой группы #3
Зафиксируйте спусковой крючок и шептало в главной направляющей используя штифты (B4, B5).
Установка спусковой группы
Поместите спусковую группу в рамку совместив отверстия на раме и направляющей.
Установка рычага затворной задержки
Поместите рычаг затворной задержки (А5) в выемку между левым краем рамы и главной направляющей. Зафиксируйте штифтом (А7).
Установка целика
Отрежьте 3 небольших кусочка филамента любого яркого цвета и поместите их в углубления на прицелах. Установите целик (С2) на затвор (С1) задвинув его сбоку. Он крепится подобно устройствам с креплением "ласточкин хвост". Если целик не фиксируется, добавьте каплю клея.
Установка резинки возврата затвора
Расположите ствол (С3) и вставку затвора (С4) и натяните резинку как показано на картинке. Для корректной работы возврата затвора может быть необходимо складывание резинки. Попробуйте по-разному.
Установка резинки бойка
Продолжите сборку установив боёк (С6) на вставку затвора и натянув резинку. Для увеличения мощности может пригодиться складывание резинки.
Установка механизма в затвор #1
Вставьте механизм в затвор. Удобнее всего сначала продеть ствол в затвор, после чего плавно опустить второй конец.
Установка механизма в затвор #2
Совместите отверстия механизма и затвора и зафиксируйте сборку штифтом (С5).
Установка затвора #1
Нажмите на спусковой крючок, затем установите затворную группу (C) на раму (А).
Установка затвора #2
Зафиксируйте полученную сборку штифтом (A8).
Сборка магазина #1
В корпус магазина (D1) вставьте подаватель (D2) и пружину (D3).
Сборка магазина #2
Прижимая пальцем пружину закройте магазин крышкой (D4) задвинув её.
Вставьте магазин в пистолет. Если магазин не вставляется, придется нажать кнопку сброса.
Готово!
✅
Сборка завершена! Ваша модель Flick 19X готова к использованию. Переходите к следующему разделу для проверки функциональности.
06
ПРОВЕРКА И ТЕСТИРОВАНИЕ
09

После завершения сборки необходимо провести функциональную проверку модели для убеждения в правильности сборки.

Проверка работы затвора
Проверьте плавность хода затвора. Он должен двигаться без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием пружины. Под
Проверка спускового механизма
Проверьте работу спускового крючка. Он должен нажиматься плавно и возвращаться в исходное положение.
Проверка магазина
Проверьте работу кнопки освобождения магазина. Магазин должен легко извлекаться и надежно фиксироваться при установке.
07
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
10
ℹ️
Регулярное обслуживание: Правильный уход продлит срок службы вашей модели и сохранит ее внешний вид.
Ежедневный уход
Регулярно очищайте модель от пыли и загрязнений мягкой сухой тканью. Избегайте использования агрессивных чистящих средств.
Еженедельное обслуживание
Проверяйте крепление всех деталей, особенно подвижных элементов. При необходимости смажьте соединения смазкой.
Месячное обслуживание
Проводите полную разборку и сборку модели для проверки состояния всех деталей и механизмов.
Длительное хранение
При длительном хранении используйте оригинальную упаковку. Храните в сухом месте при комнатной температуре.
08
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
11

Основные проблемы, которые могут возникнуть при использовании модели, и способы их решения.

Проблема | Возможная причина | Решение
--- | --- | ---
Затвор заедает при движении | Слишком высокий PA или Flowrate (поток) | Выполните встроенные калибровки OrcaSlicer.
Спусковой крючок не возвращается | Слишком большая толщина резинки | Попробуйте заменить резинку спускового механизма на более меленькую. Хорошо подходят резинки для браслетов (d = 15 мм). Или нанесите жидкую смазку, может помочь.
Магазин не фиксируется | Деформация пружины фиксатора | Проверьте пружину фиксатора магазина
Люфт в соединениях | Слишком низкий Flowrate (коэффициент потока) | Выполните встроенные калибровки OrcaSlicer. В целом, эта проблема не является критичной, т.к. не мешает работе механизмов
Скрип при движении деталей | Трение пластиковых деталей | Обработайте трущиеся поверхности шлифовальной бумагой различной градации (рекомендуется: P100-P240-P320-P600).

⚠️
Важно: Если проблема не решается описанными способами, обратитесь ко мне. Мой Discord Mute#8217. Telegram (предпочтительнее): @Mute_da. Буду очень рад услышать ваше мнение.
09
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12
Контакты

Discord | Mute#8217
Telegram | @Mute_da
Boosty | boosty.to/myuto
Thingiverse | My Thingi
Cults | My Cults
Printables | My Printables

Информация о проекте

Автор | Myuto
Версия | 1.0
Дата | 17.07.2025

✅
Поздравляем! Вы полностью прочитали этот мануал, и возможно уже собрали свой Flick 19X. Наслаждайтесь вашей новой коллекционной моделью!

© 2025 Flick 19X Assembly Manual

Проект пилил Myuto